Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis

**Hydewa Ausschreibungstexte**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekt:** | **Hydewa Ausschreibungstexte** |
| **Auftraggeber:** |  |
| **Erstellt von:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vergabeart:** |  | |
| **Angebotseröffnung:** | **Datum:** | **Uhrzeit:** |
|  | **Ort:** |  |
| **Ende Zuschlagsfrist:** | **Datum:** |  |
| **Ausführungsfrist:** | **Beginn:** | **Ende:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Bieter:** | **Summe netto:** .............................. EUR  **zzgl. 19% MwSt:** .............................. EUR  **Summe inkl. MwSt:** .............................. EUR    (Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Wand- und Deckensysteme | 3 |
| 01.01 | Hydewa RP-Sandwichpaneel (brandklassifiziert) | 3 |
| 01.01.01 | Als Innenwandpaneel und Deckenpaneel | 3 |
|  | Zusammenstellung (Ebene 3) | 7 |
|  | Zusammenstellung (Ebene 2) | 8 |
|  | Zusammenstellung | 9 |

01 **Wand- und Deckensysteme**

01.01 **Hydewa RP-Sandwichpaneel (brandklassifiziert)**

01.01.01 **Als Innenwandpaneel und Deckenpaneel**

**Einsetzbare Oberflächen (A):**

1. Glasbord® FX-FM (FXE) 2,3 mm (B-s2-d0/ B1) strukturiert, weiß (RAL 9010 ähnlich)
2. Glasbord® FX (FXE) 1,9 mm (B-s1-d0/ B1) strukturiert, weiß (RAL 9010 ähnlich)

**Einsetzbare Rückseiten (B):**

1. Blanco - Stahlblech verzinkt grundiert, 25µ Polyesterlack-beschichtung

**Werden gleichwertige Produkte anderer Hersteller angeboten sind diese durch Muster und ZEUGNISSE nachzuweisen!**

01.01.01.0010 **Hydewa RP-Sandwichpaneel (brandklassifiziert) für Innendecken und Innenwände**

Hydewa RP-Sandwichpaneel (brandklassifiziert) für Innendecken und Innenwände mit einer Deckbreite von 1150 mm. Dämmkern aus geschlossenzelligem PIR/(PU) Hartschaum ca. 40kg/m³. Brandverhalten **B-s2-d0** nach DIN EN 13501 bei Paneeldicke **60-170 mm** (mit Glasbord® FX / FXFM einseitige Deckschicht Frontseite)

und

**C-s2-d0** nach DIN EN 13501 bei Paneeldicke **45 mm** (mit Glasbord® FX-FM 2,3 mm einseitige Deckschicht Frontseite. FM Approval der Einzelkomponenten, (4880) mit FM-PIR-Schaumsystem. Alle GfK Oberflächen sind physiologisch unbedenklich und für den Einsatz in Lebensmittelbetrieben geeignet.

Kern: PIR/PU-Paneel (R-P) beidseitig verz. Stahlblech 0,5/0,6 mm Polyesterlack 25µ Farbton: RAL 9002

Paneellänge: variabel (max. 8,5m)

Paneelverbindung: anprofilierte Nut und Feder

Deckbreite: 1150 mm

Paneelbreite: 1170 mm, Breitentoleranz Fuge

Paneeldicke: 60 – 170 mm + Deckschichten

45 mm + Deckschichten

Kaschierung: Sichtseite: Deckschicht nach obiger Liste auswählen (A): \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Rückseite: Deckschicht nach obiger Liste auswählen (B): \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dämmstärke \_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm

Liefern und nach Herstellervorgabe montieren.

Montageuntergrund: \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Liefernachweis:

Hydewa GmbH

95466 Weidenberg

E-Mail: info@hydewa.com

**m² ...................... ..............................**

01.01.01.0020 **Zubehör: Abkleben und anschließende Versiegelung der Elementfugen**

Abkleben und anschließende Versiegelung der Elementfugen, inkl. Hydewa hps-2k (Fugendichtstoff hart) (Art.-Nr. 510006K)

Liefernachweis:

Hydewa GmbH

95466 Weidenberg

E-Mail: info@hydewa.com

**m ...................... ..............................**

01.01.01.0030 **Zubehör: Erstellen von Dehnungsfugen**

Erstellen von Dehnungsfugen durch Abkleben und anschließende Versiegelung von Elementfugen,

inkl. Hydewa hps-1c (Fugendichtstoff weich) (Art.-Nr.: 510004C)

Liefernachweis:

Hydewa GmbH

95466 Weidenberg

E-Mail: info@hydewa.com

**m ...................... ..............................**

01.01.01.0040 **Zubehör: Lieferung und Montage von Kunststoff-Innenwinkeln**

Lieferung und Montage von Kunststoff-Innenwinkeln 50/50/3 mm für Wand/Wand- und Wand/Decke-Anschluss; inkl. Abdichtung

Liefernachweis:

Hydewa GmbH

95466 Weidenberg

E-Mail: info@hydewa.com

**m ...................... ..............................**

01.01.01.0050 **Zubehör: Lieferung und Montage von Hydewa Dreiecksleiste**

Lieferung und Montage von Hydewa Dreiecksleiste mit Eckpassstücken für Wand/Wand- und Wand/Decke-Anschluss; inkl. Verklebung und Verfugung mittels Hydewa hps-1c (Art.-Nr.: 510004C)

Liefernachweis:

Hydewa GmbH

95466 Weidenberg

E-Mail: info@hydewa.com

**m ...................... ..............................**

01.01.01.0060 **Zubehör: Lieferung und Montage von Kunststoff-Außenwinkeln**

Lieferung und Montage von Kunststoff-Außenwinkeln 50/50/3 mm für Wand/Wand- und Wand/Decke-Abschluss; inkl. Abdichtung

Liefernachweis:

Hydewa GmbH

95466 Weidenberg

E-Mail: info@hydewa.com

**m ...................... ..............................**

01.01.01.0070 **Zubehör: Lieferung und Montage von Deckenbefestigung, verdeckt, mit Z-Blechwinkeln;**

Lieferung und Montage der Deckenbefestigung, verdeckt, mit Z-Blechwinkeln; auszuführen nach örtlichen Gegebenheiten inkl. aller Befestigungsmittel

Liefernachweis:

Hydewa GmbH

95466 Weidenberg

E-Mail: info@hydewa.com

**m ...................... ..............................**

01.01.01.0080 **Zubehör: Lieferung und Montage von Hydewa Abhängeprofilen zur Befestigung der Deckenpaneele**

Lieferung und Montage von Hydewa Abhängeprofilen zur Befestigung der Deckenpaneele inkl. aller Befestigungsmittel

Liefernachweis:

Hydewa GmbH

95466 Weidenberg

E-Mail: info@hydewa.com

**m ...................... ..............................**

01.01.01.0090 **Zulage für Ausklinkung der Eckanschlüsse**

Zulage für Ausklinkung der Eckanschlüsse Wand/Wand und Wand/Decke, inkl. Ausschäumung der Fugen

Liefernachweis:

Hydewa GmbH

95466 Weidenberg

E-Mail: info@hydewa.com

**m ...................... ..............................**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Summe 01.01.01** | **Als Innenwandpaneel und Deckenpaneel** | **..............................** |
| **Summe 01.01** | **Hydewa RP-Sandwichpaneel (brandklassifiziert)** | **..............................** |
| **Summe 01** | **Wand- und Deckensysteme** | **..............................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01.01.01 | Als Innenwandpaneel und Deckenpaneel | .............................. |
| **Summe 01.01** | **Hydewa RP-Sandwichpaneel (brandklassifiziert)** | **..............................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01.01 | Hydewa RP-Sandwichpaneel (brandklassifiziert) | .............................. |
| **Summe 01** | **Wand- und Deckensysteme** | **..............................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **01** | **Wand- und Deckensysteme** | **..............................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Summe Zusammenstellung:** | **..............................** |
|  | **Summe ohne Nachlass:** | **..............................** |
|  | **Nachlass (..............................%):** | **..............................** |
|  | **Summe netto:** | **..............................** |
|  | **zzgl. 19% MwSt:** | **..............................** |
|  | **Summe inkl. MwSt:** | **..............................** |