Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis

**Hydewa Ausschreibungstexte**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekt:** | **Hydewa Ausschreibungstexte** |
| **Auftraggeber:** |  |
| **Erstellt von:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vergabeart:** |  | |
| **Angebotseröffnung:** | **Datum:** | **Uhrzeit:** |
|  | **Ort:** |  |
| **Ende Zuschlagsfrist:** | **Datum:** |  |
| **Ausführungsfrist:** | **Beginn:** | **Ende:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Bieter:** | **Summe netto:** .............................. EUR  **zzgl. 19% MwSt:** .............................. EUR  **Summe inkl. MwSt:** .............................. EUR    (Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Wand- und Deckensysteme | 3 |
| 01.01 | Glasbord® / Hydewa LX | 3 |
| 01.01.01 | Hydewa HC-Sandwichpaneel / Innenwandpaneel (19 mm) vor Mauerwerks- bzw. Stahlbetonwänden | 3 |
|  | Zusammenstellung (Ebene 3) | 8 |
|  | Zusammenstellung (Ebene 2) | 9 |
|  | Zusammenstellung | 10 |

01 **Wand- und Deckensysteme**

01.01 **Glasbord® / Hydewa LX**

01.01.01 **Hydewa HC-Sandwichpaneel / Innenwandpaneel (19 mm) vor Mauerwerks- bzw. Stahlbetonwänden**

**Einsetzbare Oberflächen (A):**

1. Glasbord® PWI- P 2,3 mm (E / B2) strukturiert, weiß (RAL 9010 ähnlich)
2. Glasbord® FX- FM (FXE) 2,3 mm (B-S2-D0/ B1) strukturiert, weiß (RAL 9010 ähnlich)
3. Glasbord® FX (FXE) 1,9 mm (B-s1-d0 / B1) strukturiert, weiß (RAL 9010 ähnlich)
4. Glasbord® FS-FM 1,9 mm (B-.s2-d0 / B1) plan, weiß (RAL 9010 ähnlich)
5. Glasbord ® PWI-P 2,3 mm (E / B2) strukturiert, weiß (RAL 9010 ähnlich)
6. Glasbord® PSI-F 1,9 mm (E / B2) plan, weiß (RAL 9010 ähnlich)
7. Hydewa LX-P 2,0 mm (E / B2) plan, Standardfarbe weiß
8. Hydewa LX-E 2,3 mm (E / B2) strukturiert, Standardfarbe weiß

**Einsetzbare Rückseiten (B):**

1. Hydewa LX-P 1,2 mm (E / B2) plan, Standardfarbe Weiß

**Werden gleichwertige Produkte anderer Hersteller angeboten sind diese durch Muster und ZEUGNISSE nachzuweisen!**

01.01.01.0010 **Hydewa HC-Sandwichpaneel für Innenwände**

Hydewa HC-Sandwichpaneel für Innenwände mit einer Deckbreite von 1190 mm.

Kern: Wabenplatte aus Polypropylen mit PET-Vlies, Druckfestigkeit 0,6 MPa (87 Psi), Brandverhalten nach EN 13501-E (DIN 4102-B2), im Verbund mit den Deckschichten E (B2). Alle Oberflächen sind physiologisch unbedenklich und für den Einsatz in Lebensmittelbetrieben geeignet. Dickenversatz der Paneele ≤ +/-1 mm.

Hydewa HC-Sandwichpaneel: Wabenplatte aus Polypropylen mit PET-Vlieslagen, Druckfestigkeit 0,6 MPa (87 Psi)

Paneellänge: variabel

Paneelverbindung: PVC-Montageschiene

Deckbreite: 1190 mm

Paneelbreite: 1190 mm, Breitentoleranz Fuge +/- 2 mm

Paneeldicke: 19 mm, Dickentoleranz +/- 1 mm

Kaschierung: Sichtseite: Deckschicht nach obiger Liste auswählen (A): \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Rückseite: Deckschicht nach obiger Liste auswählen (B): \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Liefern und nach Herstellervorgabe montieren.

Montageuntergrund: \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Liefernachweis:

Hydewa GmbH

95466 Weidenberg

E-Mail: info@hydewa.com

**m² ...................... ..............................**

01.01.01.0020 **Zubehör: Abkleben und anschließende Versiegelung der Elementfugen**

Abkleben und anschließende Versiegelung der Elementfugen, inkl. Hydewa hps-2k (Fugendichtstoff hart) (Art.-Nr. 510006K)

Liefernachweis:

Hydewa GmbH

95466 Weidenberg

E-Mail: info@hydewa.com

**m ...................... ..............................**

01.01.01.0030 **Zubehör: Erstellen von Dehnungsfugen**

Erstellen von Dehnungsfugen durch Abkleben und anschließende Versiegelung von ca. jeder 3. Elementfuge (abhängig vom Raumklima),

inkl. Hydewa hps-1c (Fugendichtstoff weich) (Art.-Nr.: 510004C)

Liefernachweis:

Hydewa GmbH

95466 Weidenberg

E-Mail: info@hydewa.com

**m ...................... ..............................**

01.01.01.0040 **Zubehör: Lieferung und Montage von Kunststoff-Innenwinkeln**

Lieferung und Montage von Kunststoff-Innenwinkeln 50/50/3 mm für Wand/Wand- und Wand/Decke-Anschluss; inkl. Abdichtung

Liefernachweis:

Hydewa GmbH

95466 Weidenberg

E-Mail: info@hydewa.com

**m ...................... ..............................**

01.01.01.0050 **Zubehör: Lieferung und Montage von Kunststoff-Hohlkehlleiste**

Lieferung und Montage von Kunststoff-Hohlkehlleiste (4915) 2-teilig mit Eckverbinder für Wand/Wand- und Wand/Decke-Anschluss; inkl. Abdichtung

Liefernachweis:

Hydewa GmbH

95466 Weidenberg

E-Mail: info@hydewa.com

**m ...................... ..............................**

01.01.01.0060 **Zubehör: Lieferung und Montage von Hydewa Dreiecksleiste**

Lieferung und Montage von Hydewa Dreiecksleiste mit Eckpassstücken für Wand/Wand- und Wand/Decke-Anschluss; inkl. Verklebung und Verfugung mittels Hydewa hps-1c (Art.-Nr.: 510004C)

Liefernachweis:

Hydewa GmbH

95466 Weidenberg

E-Mail: info@hydewa.com

**m ...................... ..............................**

01.01.01.0070 **Zubehör: Lieferung und Montage von Kunststoff-Außenwinkeln**

Lieferung und Montage von Kunststoff-Außenwinkeln 50/50/3 mm für Wand/Wand- und Wand/Decke-Abschluss; inkl. Abdichtung

Liefernachweis:

Hydewa GmbH

95466 Weidenberg

E-Mail: info@hydewa.com

**m ...................... ..............................**

01.01.01.0080 **Zubehör: Lieferung und Montage von U-Profilen aus Edelstahl als Bodeneinstand**

Lieferung und Montage von U-Profilen aus Edelstahl (2 mm) als Bodeneinstand für Wandelemente, fluchtgerecht und waagerecht ausgerichtet. inkl. Abdichtung

Liefernachweis:

Hydewa GmbH

95466 Weidenberg

E-Mail: info@hydewa.com

01.01.01.0090 **Zulage für Ausführung der Toreinfassungen**

Zulage für Ausführung der Toreinfassungen, Ausschnitt, Einfassung mit Edelstahl- U – Profilen, inkl. Abdichtung

Liefernachweis:

Hydewa GmbH

95466 Weidenberg

E-Mail: info@hydewa.com

**m ...................... ..............................**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Summe 01.01.01** | **Hydewa HC-Sandwichpaneel / Innenwandpaneel (19 mm) vor Mauerwerks- bzw. Stahlbetonwänden** | **..............................** |
| **Summe 01.01** | **Glasbord® / Hydewa LX** | **..............................** |
| **Summe 01** | **Wand- und Deckensysteme** | **..............................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01.01.01 | Hydewa HC-Sandwichpaneell / Innenwandpaneel (19mm) vor Mauerwerks- bzw. Stahlbetonwänden | .............................. |
| **Summe 01.01** | **Glasbord® / Hydewa LX** | **..............................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01.01 | Glasbord® / Hydewa LX | .............................. |
| **Summe 01** | **Wand- und Deckensysteme** | **..............................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **01** | **Wand- und Deckensysteme** | **..............................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Summe Zusammenstellung:** | **..............................** |
|  | **Summe ohne Nachlass:** | **..............................** |
|  | **Nachlass (..............................%):** | **..............................** |
|  | **Summe netto:** | **..............................** |
|  | **zzgl. 19% MwSt:** | **..............................** |
|  | **Summe inkl. MwSt:** | **..............................** |