Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis

**Hydewa Ausschreibungstexte**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekt:** | **Hydewa Ausschreibungstexte** |
| **Auftraggeber:** |  |
| **Erstellt von:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Vergabeart:** |  |
| **Angebotseröffnung:** | **Datum:** |  **Uhrzeit:**  |
|  | **Ort:** |  |
| **Ende Zuschlagsfrist:** | **Datum:** |  |
| **Ausführungsfrist:** | **Beginn:** |  **Ende:**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Bieter:**  | **Summe netto:** .............................. EUR**zzgl. 19% MwSt:** .............................. EUR**Summe inkl. MwSt:** .............................. EUR  (Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Wand- und Deckensysteme | 3 |
| 01.01 | Glasbord® / Hydewa LX | 3 |
| 01.01.01 | Hydewa Renovierungspaneel / Innenwandpaneel (20/40mm) vor Mauerwerks- bzw. Stahlbetonwänden | 3 |
|  | Zusammenstellung (Ebene 3) | 9 |
|  | Zusammenstellung (Ebene 2) | 10 |
|  | Zusammenstellung | 11 |

01 **Wand- und Deckensysteme**

01.01 **Glasbord® / Hydewa LX**

01.01.01 **Hydewa Renovierungspaneel / Innenwandpaneel (20/40mm) vor Mauerwerks- bzw. Stahlbetonwänden**

**Einsetzbare Oberflächen (A):**

1. Glasbord® FX-FM (FXE) 2,3 mm (B-s2-d0 / B1) strukturiert, weiß (RAL 9010 ähnlich)
2. Glasbord® FX (FXE) 1,9 mm (B-s1-d0 / B1) strukturiert, weiß (RAL 9010 ähnlich)
3. Glasbord® FS-FM 1,9 mm (B-.s2-d0 / B1) plan, weiß (RAL 9010 ähnlich)
4. Glasbord ® PWI-P 2,3 mm (E / B2) strukturiert, weiß (RAL 9010 ähnlich)
5. Glasbord® PSI-F 1,9 mm (E / B2) plan, weiß (RAL 9010 ähnlich)
6. Hydewa LX-P 2,0 mm (E / B2) plan, Standardfarbe weiß
7. Hydewa LX-E 2,3 mm (E / B2) strukturiert, Standardfarbe weiß

**Einsetzbare Rückseiten (B):**

1. Alu Grobkornfolie 0,08 mm
2. Hydewa LX-P 1,2 mm (E/B2) plan, Standardfarbe weiß

**Werden gleichwertige Produkte anderer Hersteller angeboten sind diese durch Muster und ZEUGNISSE nachzuweisen!**

01.01.01.0010 **Hydewa EPS-Sandwichpaneel für Innenwände, Dämmkern aus abgelagertem Polystyrol Hartschaum EPS**

Hydewa EPS-Sandwichpaneel für Innenwände mit einer Deckbreite von 1190 mm.

Dämmkern aus abgelagertem Polystyrol Hartschaum EPS 040/EPS 035, Druckspannung 100/150 kPa, gütegeschützt nach DIN 18164, Brandverhalten nach DIN 4102-B1, im Verbund mit den Deckschichten B2. Alle Oberflächen sind physiologisch unbedenklich und für den Einsatz in Lebensmittelbetrieben geeignet. Dickenversatz der Paneele ≤ +/-1 mm.

Hydewa EPS-Sandwichpaneel: aus EPS 040/EPS 035 abgelagert, Druckspannung mind. 100/150 kPa

Paneellänge: variabel

Paneelverbindung: PVC-Montageschiene

Deckbreite: 1190 mm

Paneelbreite: 1190 mm, Breitentoleranz Fuge +/- 1 mm

Paneeldicke: 20 oder 40 mm, Dickentoleranz +/- 1 mm

Kaschierung: Sichtseite: Deckschicht nach obiger Liste auswählen (A): \_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Rückseite: Deckschicht nach obiger Liste auswählen (B): \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dämmstärke \_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm

Liefern und nach Herstellervorgabe montieren.

Montageuntergrund: \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Liefernachweis:

Hydewa GmbH

95466 Weidenberg

E-Mail: info@hydewa.com

 **m² ...................... ..............................**

01.01.01.0020 **Hydewa PIR-Sandwichpaneel für Innenwände, Dämmkern aus PIR Schaum**

Hydewa PIR-Sandwichpaneel für Innenwände mit einer Deckbreite von 1190 mm.

Dämmkern aus PIR Schaum PIR 026-028, Druckspannung mind. 120 kPa, gütegeschützt nach DIN 13165, Brandverhalten nach EN 13501-E (DIN 4102-B2), im Verbund mit den Deckschichten E (B2). Alle Oberflächen sind physiologisch unbedenklich und für den Einsatz in Lebensmittelbetrieben geeignet. Dickenversatz der Paneele ≤ +/-2 mm.

Hydewa PIR-Sandwichsysteme: aus PIR 026/028 abgelagert, Druckspannung mind. 120 kPa

Paneellänge: variabel

Paneelverbindung: PVC-Montageschiene

Deckbreite: 1190 mm

Paneelbreite: 1190 mm, Breitentoleranz Fuge +/- 1 mm

Paneeldicke: 20 oder 40 mm, Dickentoleranz +/- 2 mm

Kaschierung: Sichtseite: Deckschicht nach obiger Liste auswählen (A): \_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Rückseite: Deckschicht nach obiger Liste auswählen (B): \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dämmstärke \_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm

Liefern und nach Herstellervorgabe montieren.

Montageuntergrund: \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Liefernachweis:

Hydewa GmbH

95466 Weidenberg

E-Mail: info@hydewa.com

 **m² ...................... ..............................**

01.01.01.0030 **Zubehör: Abkleben und anschließende Versiegelung der Elementfugen**

Abkleben und anschließende Versiegelung der Elementfugen, inkl. Hydewa hps-2k (Fugendichtstoff hart) (Art.-Nr. 510006K)

Liefernachweis:

Hydewa GmbH

95466 Weidenberg

E-Mail: info@hydewa.com

 **m ...................... ..............................**

01.01.01.0040 **Zubehör: Erstellen von Dehnungsfugen**

Erstellen von Dehnungsfugen durch Abkleben und anschließende Versiegelung von ca. jeder 3 Elementfuge (abhängig vom Raumklima),

inkl. Hydewa hps-1c (Fugendichtstoff weich) (Art.-Nr.: 510004C)

Liefernachweis:

Hydewa GmbH

95466 Weidenberg

E-Mail: info@hydewa.com

 **m ...................... ..............................**

01.01.01.0050 **Zubehör: Lieferung und Montage von Kunststoff-Innenwinkeln**

Lieferung und Montage von Kunststoff-Innenwinkeln 50/50/3 mm für Wand/Wand- und Wand/Decke-Anschluss; inkl. Abdichtung

Liefernachweis:

Hydewa GmbH

95466 Weidenberg

E-Mail: info@hydewa.com

 **m ...................... ..............................**

01.01.01.0060 **Zubehör: Lieferung und Montage von Kunststoff-Hohlkehlleiste**

Lieferung und Montage von Kunststoff-Hohlkehlleiste (4915) 2-teilig mit Eckverbinder für Wand/Wand- und Wand/Decke-Anschluss; inkl. Abdichtung

Liefernachweis:

Hydewa GmbH

95466 Weidenberg

E-Mail: info@hydewa.com

 **m ...................... ..............................**

01.01.01.0070 **Zubehör: Lieferung und Montage von Hydewa Dreiecksleiste**

Lieferung und Montage von Hydewa Dreiecksleiste mit Eckpassstücken für Wand/Wand- und Wand/Decke-Anschluss; inkl. Verklebung und Verfugung mittels Hydewa hps-1c (Art.-Nr.: 510004C)

Liefernachweis:

Hydewa GmbH

95466 Weidenberg

E-Mail: info@hydewa.com

 **m ...................... ..............................**

01.01.01.0080 **Zubehör: Lieferung und Montage von Kunststoff-Außenwinkeln**

Lieferung und Montage von Kunststoff-Außenwinkeln 50/50/3 mm für Wand/Wand- und Wand/Decke-Abschluss; inkl. Abdichtung

Liefernachweis:

Hydewa GmbH

95466 Weidenberg

E-Mail: info@hydewa.com

 **m ...................... ..............................**

01.01.01.0090 **Zubehör: Lieferung und Montage von U-Profilen aus Edelstahl als Bodeneinstand**

Lieferung und Montage von U-Profilen aus Edelstahl (2 mm) als Bodeneinstand für Wandelemente, fluchtgerecht und waagerecht ausgerichtet. inkl. Abdichtung

Liefernachweis:

Hydewa GmbH

95466 Weidenberg

E-Mail: info@hydewa.com

 **m ...................... ..............................**

01.01.01.0100 **Zulage für Ausführung der Toreinfassungen**

Zulage für Ausführung der Toreinfassungen, Ausschnitt, Einfassung mit Edelstahl- U – Profilen, inkl. Abdichtung

Liefernachweis:

Hydewa GmbH

95466 Weidenberg

E-Mail: info@hydewa.com

 **m ...................... ..............................**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Summe 01.01.01** | **Hydewa Renovierungspaneel / Innenwandpaneel (20/40mm) vor Mauerwerks- bzw. Stahlbetonwänden** |  **..............................** |
| **Summe 01.01** | **Glasbord® / Hydewa LX** |  **..............................** |
| **Summe 01** | **Wand- und Deckensysteme** |  **..............................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01.01.01 | Hydewa Renovierungspaneel / Innenwandpaneel (20/40mm) vor Mauerwerks- bzw. Stahlbetonwänden |  .............................. |
| **Summe 01.01** | **Glasbord® / Hydewa LX** |  **..............................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01.01 | Glasbord® / Hydewa LX |  .............................. |
| **Summe 01** | **Wand- und Deckensysteme** |  **..............................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **01** | **Wand- und Deckensysteme** |  **..............................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Summe Zusammenstellung:** |  **..............................** |
|  | **Summe ohne Nachlass:** |  **..............................** |
|  | **Nachlass (..............................%):** |  **..............................** |
|  | **Summe netto:** |  **..............................** |
|  | **zzgl. 19% MwSt:** |  **..............................** |
|  | **Summe inkl. MwSt:** |  **..............................** |