Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis

**Hydewa Ausschreibungstexte**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekt:** | **Hydewa Ausschreibungstexte** |
| **Auftraggeber:** |  |
| **Erstellt von:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Vergabeart:** |  |
| **Angebotseröffnung:** | **Datum:** |  **Uhrzeit:**  |
|  | **Ort:** |  |
| **Ende Zuschlagsfrist:** | **Datum:** |  |
| **Ausführungsfrist:** | **Beginn:** |  **Ende:**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Bieter:**  | **Summe netto:** .............................. EUR**zzgl. 19% MwSt:** .............................. EUR**Summe inkl. MwSt:** .............................. EUR  (Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Wand- und Deckensysteme | 3 |
| 01.01 | Glasbord® / Hydewa LX | 3 |
| 01.01.01 | Als Plattenware zur Direktmontage | 3 |
|  | Zusammenstellung (Ebene 3) | 8 |
|  | Zusammenstellung (Ebene 2) | 9 |
|  | Zusammenstellung | 10 |

01 **Wand- und Deckensysteme**

01.01 **Glasbord® / Hydewa LX**

01.01.01 **Als Plattenware zur Direktmontage**

**Direktmontage von Glasbord® und Hydewa LX-Paneele (Standardfarbe Weiß)**

a) Glasbord® PWI-P 2,3 mm (Baustoffklasse E (B2) strukturiert)

b) Glasbord® PWI 3,0 mm (Baustoffklasse E (B2) strukturiert)

c) Glasbord® PSI-F 1,9 mm (Baustoffklasse E (B2) plan)

d) Glasbord® FX-FM (FXE) 2,3 mm (Baustoffklasse B-s2-d0 (B1) strukturiert), 3,0 mm (Baustoffklasse E (B2) strukturiert)

e) Glasbord® FS-FM 1,9 mm (Baustoffklasse B-s2-d0 (B1) plan

f) Glasbord® FX 1,9 mm (Baustoffklasse B-s1-d0 (B1) strukturiert

g) Hydewa LX-P 2,0 mm (Baustoffklasse E (B2) plan)

h) Hydewa LX-E-2,3 mm (Baustoffklasse E (B2) strukturiert)

i) Hydewa LX-E 3,0 mm (Baustoffklasse E (B2) strukturiert)

**Werden gleichwertige Produkte anderer Hersteller angeboten sind diese durch Muster und ZEUGNISSE nachzuweisen!**

01.01.01.0010 **Glasbord® oder Hydewa LX als Plattenmaterial**

Paneelbreite 1200 mm, Paneellänge in Abstufungen 2100 bis. 3000 mm

Auf vorhandenen tragfähigen Untergrund (Mauerwerk, Beton, Gipskarton, Fliesen, Blech etc.) mittels Hydewa Spezialklebstoff vollflächig verkleben. Der Untergrund muss glatt und staubfrei sein. Im Zweifelsfall sind die Oberflächen vorzubehandeln. Montagehinweise beachten!

Oberfläche (Aus obiger Liste wählen):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Liefernachweis:

Hydewa GmbH

95466 Weidenberg

E-Mail: info@hydewa.com

 **m² ...................... ..............................**

01.01.01.0020 **Zubehör: Haftgrundierung / Vorbehandlung**

Haftgrundierung anhand des Untergrundes abstimmen und wählen für:

□ Saugende Untergründe

□ Nicht saugende Untergründe

Preis incl. Lieferung und Montage in fix und fertiger Arbeit.

Liefernachweis:

Hydewa GmbH

95466 Weidenberg

E-Mail: info@hydewa.com

 **m² ...................... ..............................**

01.01.01.0030 **Zubehör: Hydewa Spezialklebstoff**

Die Paneele werden mit Hydewa Spezialklebstoff auf dem bestehenden Untergrund befestigt. Es ist darauf zu achten, dass eine vollflächige Verklebung erzielt wird. Verbrauch ca. 1000 ml

Preis incl. Lieferung und Montage in fix und fertiger Arbeit.

Liefernachweis:

Hydewa GmbH

95466 Weidenberg

E-Mail: info@hydewa.com

 **m² ...................... ..............................**

01.01.01.0040 **Zubehör: Fugenausbildung**

Hydewa hps-1c (Fugendichtstoff weich) (Art.-Nr.: 510004C)

Abkleben und anschließende Versiegelung der Elementfugen, inkl. Hydewa hps-1c (Art-Nr.: 510004C)

Preis incl. Lieferung und Montage in fix und fertiger Arbeit.

Liefernachweis:

Hydewa GmbH

95466 Weidenberg

E-Mail: info@hydewa.com

 **m ...................... ..............................**

01.01.01.0050 **Zubehör: Lieferung und Montage von 1-teiligem H-Profil,**

1-teiliges H-Profil, Art.-Nr. 120018 (2,3mm) oder 120016 (3 mm)

Das Profil wird mit Hydewa Spezialklebstoff auf dem bestehenden Untergrund befestigt, sodass sich in der fertig montierten Ausführung eine geschlossene Oberfläche ergibt.

Preis incl. Lieferung und Montage in fix und fertiger Arbeit.

Liefernachweis:

Hydewa GmbH

95466 Weidenberg

E-Mail: info@hydewa.com

 **m ...................... ..............................**

01.01.01.0060 **Zubehör: Lieferung und Montage der Innenecke (weiß)**

An allen sichtbaren Innenecken mittels Hydewa hps-1c (o. glw.) weiß dauerhaft dicht montieren.

 **Alternativ zusätzlich mit:**

1. Standardinneneckleiste, Art.-Nr. 120050 (2,3mm)
2. flexibler Eckleiste, Art.-Nr. 600MC50
3. starrer Inneneckleiste 50/50 mm, Art.-Nr. 120092
4. Hydewa Dreiecksleiste mit Eckpassstücken für Wand/Wand- und Wand/Decke-Anschluss

Preis incl. Lieferung und Montage in fix und fertiger Arbeit.

Liefernachweis:

Hydewa GmbH

95466 Weidenberg

E-Mail: info@hydewa.com

 **m ...................... ..............................**

01.01.01.0070 **Zubehör: Lieferung und Montage der Außenecke (weiß)**

Alle Außenecken mit Hydewa hps-1c (o. glw.) weiß dauerhaft dicht montieren.

 **Alternativ zusätzlich mit:**

1. Standardaußeneckleiste, Art.-Nr. 120040 (2,3mm)
2. flexibler Eckleiste, Art.-Nr. 600MC50
3. starrer Außeneckleiste 50/50 mm, Art.-Nr. 120090

Preis incl. Lieferung und Montage in fix und fertiger Arbeit.

Liefernachweis:

Hydewa GmbH

95466 Weidenberg

E-Mail: info@hydewa.com

 **m ...................... ..............................**

01.01.01.0080 **Zubehör: Lieferung und Montage von U-Leiste (weiß)**

**U-Leiste weiß, Art.-Nr. 120010**

An allen oberen und seitlichen Abschlüssen mittels Hydewa hps-1c (o. glw.) weiß dauerhaft dicht montieren.

Preis incl. Lieferung und Montage in fix und fertiger Arbeit.

Liefernachweis:

Hydewa GmbH

95466 Weidenberg

E-Mail: info@hydewa.com

 **m ...................... ..............................**

01.01.01.0130 **Zulage für Spezialarbeiten**

Zulage für Zuschnitt und Anpassung an Sonderbauteile (z.B. Treppen, Maschinen etc.) inkl. Verklebung und Verfugung.

Liefernachweis:

Hydewa GmbH

95466 Weidenberg

E-Mail: info@hydewa.com

 **m ...................... ..............................**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Summe 01.01.01** | **Als Plattenware zur Direktmontage** |  **..............................** |
| **Summe 01.01** | **Glasbord® / Hydewa LX** |  **..............................** |
| **Summe 01** | **Wand- und Deckensysteme** |  **..............................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01.01.01 | Als Plattenware zur Direktmontage |  .............................. |
| **Summe 01.01** | **Glasbord® / Hydewa LX** |  **..............................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01.01 | Glasbord® / Hydewa LX |  .............................. |
| **Summe 01** | **Wand- und Deckensysteme** |  **..............................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **01** | **Wand- und Deckensysteme** |  **..............................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Summe Zusammenstellung:** |  **..............................** |
|  | **Summe ohne Nachlass:** |  **..............................** |
|  | **Nachlass (..............................%):** |  **..............................** |
|  | **Summe netto:** |  **..............................** |
|  | **zzgl. 19% MwSt:** |  **..............................** |
|  | **Summe inkl. MwSt:** |  **..............................** |