Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis

**Hydewa Ausschreibungstexte**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekt:** | **Hydewa Ausschreibungstexte** |
| **Auftraggeber:** |  |
| **Erstellt von:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Vergabeart:** |  |
| **Angebotseröffnung:** | **Datum:** |  **Uhrzeit:**  |
|  | **Ort:** |  |
| **Ende Zuschlagsfrist:** | **Datum:** |  |
| **Ausführungsfrist:** | **Beginn:** |  **Ende:**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Bieter:**  | **Summe netto:** .............................. EUR**zzgl. 19% MwSt:** .............................. EUR**Summe inkl. MwSt:** .............................. EUR  (Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Wand- und Deckensysteme | 3 |
| 01.01 | Designs / Varietex® | 3 |
| 01.01.01 | Als Plattenware zur Direktmontage | 3 |
|  | Zusammenstellung (Ebene 3) | 7 |
|  | Zusammenstellung (Ebene 2) | 8 |
|  | Zusammenstellung | 9 |

01 **Wand- und Deckensysteme**

01.01 **Designs / Varietex®**

01.01.01 **Als Plattenware zur Direktmontage**

**Direktmontage von Designs und Varietex®-Paneelen**

a) **Designs 1,9mm** (bedrucktes GFK, Baustoffklasse E (B2) plan/eben)

b) **Varietex® 2,3mm** (durchgefärbtes GFK, Baustoffklasse E (B2) plan/eben)

**Werden gleichwertige Produkte anderer Hersteller angeboten sind diese durch Muster und ZEUGNISSE nachzuweisen!**

01.01.01.0010 **Designs oder Varietex®**

Paneelbreite 1220 mm, Paneellänge 2440 oder. 3050 mm

Auf vorhandenen tragfähigen Untergrund (Mauerwerk, Beton, Gipskarton, Fliesen, Blech etc.) mittels Hydewa Spezialklebstoff vollflächig verkleben. Der Untergrund muss glatt und staubfrei sein. Im Zweifelsfall sind die Oberflächen vorzubehandeln.

Preis incl. Lieferung und Montage in fix und fertiger Arbeit.

Material (Aus obiger Liste wählen):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Typ-/Farbauswahl lt. Website www.hydewa.com/produkte/designmaterial:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Liefernachweis:

Hydewa GmbH

95466 Weidenberg

E-Mail: info@hydewa.com

 **m² ...................... ..............................**

01.01.01.0020 **Zubehör: Haftgrundierung / Vorbehandlung**

Haftgrundierung anhand des Untergrundes abstimmen und wählen für:

□ Saugende Untergründe

□ Nicht saugende Untergründe

Preis incl. Lieferung und Montage in fix und fertiger Arbeit.

Liefernachweis:

Hydewa GmbH

95466 Weidenberg

E-Mail: info@hydewa.com

 **m² ...................... ..............................**

01.01.01.0030 **Zubehör: Hydewa Spezialklebstoff**

Die Paneele werden mit Hydewa Spezialklebstoff auf dem bestehenden Untergrund befestigt. Es ist darauf zu achten, dass eine vollflächige Verklebung erzielt wird.

Preis incl. Lieferung und Montage in fix und fertiger Arbeit.

Liefernachweis:

Hydewa GmbH

95466 Weidenberg

E-Mail: info@hydewa.com

 **m² ...................... ..............................**

01.01.01.0040 **Zubehör: Fugenausbildung**

Hydewa hps-1c (Fugendichtstoff weich) (Art.-Nr.: 510004C) -bitte Farbe angeben-

Abkleben und anschließende Versiegelung der Elementfugen, inkl. Hydewa hps-1c (Art-Nr.: 510004C) in „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_“ (Farbe)

Preis incl. Lieferung und Montage in fix und fertiger Arbeit.

Liefernachweis:

Hydewa GmbH

95466 Weidenberg

E-Mail: info@hydewa.com

 **m ...................... ..............................**

01.01.01.0050 **Eck- und Anschlussleisten bauseits aus ALU oder Edelstahl**

Bei Bedarf Abkleben und anschließende Versiegelung der Elementfugen, inkl. Hydewa hps-1c in „\_\_\_\_\_\_\_\_“ (Farbe).

Preis incl. Lieferung und Montage in fix und fertiger Arbeit.

Liefernachweis:

Hydewa GmbH

95466 Weidenberg

E-Mail: info@hydewa.com

 **m ...................... ..............................**

01.01.01.0060 **Zulage für Spezialarbeiten**

Zulage für Zuschnitt und Anpassung an Sonderbauteile (z.B. Treppen, Maschinen etc.) inkl. Verklebung und Verfugung.

Liefernachweis:

Hydewa GmbH

95466 Weidenberg

E-Mail: info@hydewa.com

 **m ...................... ..............................**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Summe 01.01.01** | **Als Plattenware zur Direktmontage** |  **..............................** |
| **Summe 01.01** | **Designs / Varietex®** |  **..............................** |
| **Summe 01** | **Wand- und Deckensysteme** |  **..............................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01.01.01 | Als Plattenware zur Direktmontage |  .............................. |
| **Summe 01.01** | **Designs / Varietex®** |  **..............................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01.01 | Designs / Varietex® |  .............................. |
| **Summe 01** | **Wand- und Deckensysteme** |  **..............................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **01** | **Wand- und Deckensysteme** |  **..............................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Summe Zusammenstellung:** |  **..............................** |
|  | **Summe ohne Nachlass:** |  **..............................** |
|  | **Nachlass (..............................%):** |  **..............................** |
|  | **Summe netto:** |  **..............................** |
|  | **zzgl. 19% MwSt:** |  **..............................** |
|  | **Summe inkl. MwSt:** |  **..............................** |